名称：

主要功能：

使用32的ADC和DMA读取：温度传感器、光敏传感器、红外传感器三个值

esp8266把上面三个值发送到阿里云，并在OLED屏显示

阿里云和按键1控制LED1、阿里云和按键2控制门开关（舵机）、光敏传感器和红外传感器（检测是否有人）控制LED2灯

